



	{Denumire Firma RSVTI}
{Nr autorizatie firmă RSVTI}

	Proces – verbal
nr.  {seria}/{numărul}

	Nr. autorizației operatorului RSVTI / data expirării valabilității:
{cod operator RSVTI} / {data expirare autorizație operator}




Încheiat astăzi {data} cu ocazia Verificării Autorizării de Funcționare efectuată în baza prevederilor legale din: Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi a prescripţiei tehnice aplicabile: {prescripția tehnică}, la instalația: {nume instalație}, tip/model:  {model instalație}, număr de fabricaţie / evidență internă: {număr instalație}, an fabricație: {an fabricație instalație}, nr. înregistrare ISCIR / admitere funcționare: {număr ISCIR/AdF}, având parametrii ultimei verificări: {parametri instalație}. 

Deținătorul: {denumire firmă deținătoare}, din localitatea: {localitate deținător}, adresa: {adresa deținător}, CUI: {cui/cif deținător}, Reg. Com.: {reg_com deținător}, reprezentant legal: {administrator deținător}, e-mail: {email deținător}.

Utilizatorul: {denumire firmă utlizatoare}, din localitatea: {localitate utilizator}, adresa: {adresa utilizator}, CUI: {cui/cif utilizator}, Reg. Com.: {reg_com utilizator}, reprezentant legal: {administrator utilizator}, e-mail: {email utilizator}.

Verificarea s-a efectuat la: {denumire firmă utlizatoare}, locație instalație: {adresa de utilizare a instalației}.

Subsemnatul {nume operator RSVTI}, în calitate de Operator RSVTI, am constatat următoarele:

Exemplu de constatări aplicabile, editați după caz:
• S-a efectuat cu rezultate corespunzătoare încercarea în gol a instalației și verificarea funcțională a componentelor de securitate.
• S-a efectuat cu rezultate corespunzătoare verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei.
• S-a efectuat cu rezultate corespunzătoare încercarea statică cu o suprasarcină cu 25% mai mare decât sarcina nominală.
• S-a efectuat cu rezultate corespunzătoare încercarea dinamică cu o suprasarcină cu 10% mai mare decât sarcina nominală.
• S-au efectuat cu sarcina nominală cu rezultate corespunzătoare încercarea de etanşeitate, încercarea dinamică si încercarea la scăparea bruscă a presiunii fluidului de lucru.
Instalaţia îndeplineşte condiţiile de acordare a autorizaţiei în conformitate cu {prescripția tehnică}.

Am dat următoarele dispoziţii:
1.  Instalaţia  poate  funcţiona  până  la  scadenţa  următoarei  verificări,  cu  condiţia  respectării  PT  –  Colecţia  ISCIR
aplicabile în vigoare şi a instrucţiunilor de exploatare/utilizare/întreţinere.

După această verificare s-a admis: Folosirea în condiții normale a instalației cu parametrii de funcționare: {parametri instalație}.

Scadența următoarei verificări se fixează la data de: {data scadenței}.


	Operator RSVTI
{nume operator RSVTI} 
(semnătura și ștampila)                                                                	
_________________________	
	Deținător:
{administrator deținător}		
(semnătura și ștampila)

_________________________

	Utilizator:
{administrator utilizator}	
(semnătura și ștampila)

_________________________
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